**Инструкция по уходу за акриловыми поверхностями**

Поверхность, которая используется в данной линии, является покрытием с высокоглянцевым акриловым верхним слоем. Эта высокоглянцевая поверхность требует правильного ухода и чистки, чтобы сохранить свой высококачественный и презентабельный вид. Для очистки можно использовать только те моющие и полированные средства, которые не будут разъедать верхний акриловый слой и таким образом не повредят наружность панелей. Сборщик может снять защитную пленку с поверхности только после установки мебели. Однако акриловая поверхность остается чувствительной даже после устранения защитной пленки. Как в первый раз (особенно первые 7 дней не рекомендуется поверхность теперь), так и во всех последующих случаях, пожалуйста, очищайте акриловую поверхность мягкой тканью, пропитанной мыльно-водным раствором (процентное соотношение раствора: максимум 1% жидкого мыла, остальное вода).

При необходимости, протрите еще раз влажной тканью и вытрите насухо чистой мягкой тканью. Для того чтобы повысить устойчивость к следам от протирания и царапинам, за поверхностью следует ухаживать рекомендуемыми полированными средствами. Таким же способом можно устранить неглубокие поверхностные царапины. Устраняйте пыль и сухую грязь мягкой, слегка влажной тканью. Не оказывайте сильное давление на поверхность, чтобы избежать царапин.

Моющие средства, в состав которых входят спиртовые и растворяющие вещества, а также разъедающий эффект некоторых полировальных средств могут повредить поверхность, поэтому их следует использовать для чистки (например, очистители для стекол). Более того, никогда не допускайте, чтобы поверхность вступала в контакт с содержащей ацетон жидкостью для снятия лака, химическими очистителями, разбавителями для красок, горючей жидкостью, хвойным маслом (скипидар) и тому подобными средствами. Не трите ну сухую, поверхность царапается!